МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПРИКАЗ

 от 22 июля 2014 года N 332

 О внесении изменений в Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 года N 333 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года N 469 "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст.4088; 2009, N 12, ст.1429; 2011, N 9, ст.1246; N 24, ст.3500),
 
приказываю: 
Внести в Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 года N 333 (зарегистрирован в Минюсте России 21 февраля 2008 года N 11198), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
 
Министр
 С.Е.Донской 
     
 Зарегистрировано
 в Министерстве юстиции
 Российской Федерации
 13 августа 2014 года, регистрационный N 33566 

 Приложение
 к приказу Минприроды России
 от 22 июля 2014 года N 332 

 Изменения, которые вносятся в Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 года N 333 
Дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
 
"29.1. При наличии регулирующей емкости достаточного объема, возможен регулируемый сброс очищенных сточных вод.
 
Для расчета норматива допустимого сброса веществ при регулируемом сбросе очищенных сточных вод необходимо:
 
1) используя минимальный из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности, из соотношения формулы (28) Методики определить допустимый расход сточных вод для самого маловодного месяца;
 
2) рассчитать НДС в мг/дм исходя из указанного допустимого расхода сточных вод для самого маловодного месяца. Допустимая к сбросу концентрация НДС в мг/дм является постоянной для каждого месяца;
 
3) умножить определенную как указано выше концентрацию НДС (мг/дм) на расход сточных вод, определенный по формуле (28), для минимального из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности - рассчитать НДС (т/мес.) для самого маловодного месяца;
 
4) рассчитать отношения каждого месячного расхода года 95%-ной обеспеченности к минимальному расходу в указанном году 95%-ной обеспеченности. В результате получить коэффициенты пересчета расхода очищенных сточных вод для каждого месяца. Результаты свести в таблицу 1.
 
Таблица 1 

	Весна 
	Лето-осень 
	Зима 
	
Месяцы 
	IV 
	V 
	VI 
	VII 
	VIII 
	IX 
	X 
	XI 
	XII 
	I 
	II 
	III 
	
Qi - расход воды в водном объекте (м/с) года 95% обеспеченности 

	  

	  

	  

	  
	
К - коэффициент пересчета расхода очищенных сточных вод для каждого месяца 

	  

	  

	  

	  

К = Qi/Qmin
 
где К - коэффициент пересчета расхода очищенных сточных вод для каждого месяца.
 
Qi - расход воды в водном объекте (м/с) для года 95% обеспеченности в i-й месяц.
 
Qmin - минимальный из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности (м/с);
 
5) для получения НДС (т/мес.) для остальных месяцев, НДС (т/мес.) для самого маловодного месяца умножается на коэффициент пересчета расхода очищенных сточных вод для каждого месяца.".
 
Электронный текст документа
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
 официальный сайт Минюста России
 www.minjust.ru (сканер-копия)
 по состоянию на 21.08.2014